{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","716","1,550"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","B"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","D"]
["","","Θέρμανση","","B"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(3) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ"]
["","","","","(4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","","13.0 (1)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","","15.5 (2)"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","3.36 (3)"]
["Ψύξη χώρου","Απόδοση","Pdesign","kW","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","1559"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","","","12.29"]
["","SCOP/A","","","","","3.58"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","4811"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+++ ~ D"]