{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Υψ.","dBA","37","37","31"]
["","","","Μέτρια","dBA","34","34","28"]
["","","","Χαμηλή","dBA","29","29","25"]
["","Ψύξη","","Medium","dBA","32","32","28"]
["","","","Χαμηλή","dBA","29","29","25"]
["","","","Υψ.","dBA","35","35","30"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","8","8","8"]
["","Κοχλίες","","","","40","40","40"]
["","Μόνωση συνδέσμου","","","","2","2","2"]
["","Φύλλα στεγανοποίησης","","","","5","5","5"]
["","Σφιγκτήρες","","","","4","4","4"]
["Control systems","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρού","","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Αερίου","","Εξ.Διάμ.","mm","9.52","12.70","12.70"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","","dBA","60","60","56"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","700","700","1,000"]
["","","","Βάθος","mm","800","800","800"]
["","","","Ύψος","mm","245","245","245"]
["Casing","Material","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["","Colour","","","","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","28.0","28.0","35.0"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","","Υψ.","Pa","150","150","150"]
["","","","Ονομ.","Pa","30","30","30"]
["","Air flow rate","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["","","","Χαμηλή","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Medium","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","Cooling","Χαμηλή","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Medium","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","","Υψ.","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων","mm","","","","625","625","625"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","","Υψηλή","Pa","","","","150","150","150"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","","","","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)"]
["","Υλικό","","","","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","","","","245","245","245"]
["","","","Πλάτος","mm","","","","1000","1400","1400"]
["","","","Βάθος","mm","","","","800","800","800"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","","","","35","46","46"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Υψ.","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","","Μέτρια","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Χαμηλή","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","","Μέτρια","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Χαμηλή","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","Εξωτερική στατική πίεση","","Ονομ.","Pa","","","","30","40","50"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","","dBA","","","","56","58","62"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Υψ.","dBA","","","","30","34","37"]
["","","","Μέτρια","dBA","","","","28","32","35"]
["","","","Χαμηλή","dBA","","","","25","30","32"]
["","Θέρμανση","","Υψ.","dBA","","","","31","36","38"]
["","","","Μέτρια","dBA","","","","28","33","35"]
["","","","Χαμηλή","dBA","","","","25","30","32"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","","","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","","","15.9","15.9","15.9"]
["","Αποχέτευση","","","","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων","mm","","","","","","","625","625","625"]
["Χειριστήρια","Τηλεχειριστήριο υπερύθρων","","","","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Τηλεχειριστήριο με καλώδιο","","","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Installation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","","","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","","","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","","","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Screws","","","","","","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","","","","5","5","5"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","","","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Ονομ.","kW","","","","","","14.00"]
["Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Ονομ.","kW","","","","","","13.50"]