{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","6.8","9.5","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","4.65","4.60","5.14","5.77"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","511.85","723","1,412","1,353"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","B","B"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","6.33","7.60","8.0","12.0"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.78","3.99"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","2,332.26","2,800","2,964","4,199"]
["Ονομαστική απόδοση","Annual energy consumption","","kWh","1,120","1,810"]
["","EER","","","3.03","2.62","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.05","3.41"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","B","D"]
["","","Θέρμανση","","D","B"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","7.5","10.8","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°","(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ"]
["","","","","","(4) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","","(6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]