{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM50A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM50A2V1B9"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","3.00","3.00","3.00"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","3.50","3.50","4.00"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","302","302","310"]
["","COP","","","4.35","4.35","4.58"]
["","EER","","","4.97","4.97","4.84"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A","A"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","","","3.00"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","","","4.00"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","","4.84"]
["","COP","","","","","","4.58"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","","310"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","","A"]
["","","Θέρμανση","","","","","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","3.00"]
["","SEER","","","","","","8.81"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","119"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","3.30"]
["","SCOP/A","","","","","","4.76"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","","","","2.65"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","971"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","A+++ ~ D"]