{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","48 (8)","50 (8)"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Charge","","","kg","1.30","1.45"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Μέγ.","°CDB","43.0","43.0"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","10.0","10.0"]
["","","Πλευρά νερού","Μέγ.","°C","22.0","22.0"]
["","","","Ελάχ.","°C","5.00 (5)","5.00 (5)"]
["","Θέρμανση","Πλευρά νερού","Μέγ.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Ζεστό νερό χρήσης","Πλευρά νερού","Μέγ.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Ελάχ.","°C","25","25"]
["","","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Μέγ.","°CDB","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","3.88 (1), 3.99 (2)","5.20 (1), 5.15 (2)"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","0.950 (1), 1.93 (2)","1.37 (1), 2.69 (2)"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.45 (2)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","61","62"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","63.0","63.0"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","χιλ.","1,090","1,090"]
["","","","Βάθος","χιλ.","350","350"]
["","","","Ύψος","χιλ.","735","735"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","76.0","80.0"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου)","%","175","164"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.45","4.18"]
["","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++"]
["","","","ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου)","%","126","126"]
["","","","SCOP","","3.22","3.22"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Ψύξη","Υψ.","m³/min","52.5","52.5"]
["EER","","","","","4.07 (1), 2.07 (2)","3.80 (1), 2.10 (2)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Όνομα","","","","V3","V3"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50"]
["","Τάση","","","V","230","230"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(3) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(3) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C","(4) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C"]
["","","","","","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στάνταρ αξεσουάρ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/ λειτουργίας","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στάνταρ αξεσουάρ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/ λειτουργίας"]
["","","","","","(6) - Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας.","(6) - Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας."]
["","","","","","(7) - > Μόνο 50°C BSH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(7) - > Μόνο 50°C BSH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας"]
["","","","","","(8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.","(8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες."]
["","","","","","(9) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(9) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης)."]
["","","","","","(10) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής","(10) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής"]
["","","","","","(11) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας","(11) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας"]