{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04EA6V","EHBX04EF6V","EHBX08EA6V","EHBX08EF6V"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Λευκή + Μαύρη","Λευκή + Μαύρη","Λευκή + Μαύρη","Λευκή + Μαύρη"]
["","Υλικό","","","","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","840","840","840","840"]
["","","","Πλάτος","mm","440","440","440","440"]
["","","","Βάθος","mm","390","390","390","390"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Κατηγορία","","","","Είδος 4.3, Βλ. σημείωση 1","Είδος 4.3, Βλ. σημείωση 1","Είδος 4.3, Βλ. σημείωση 1","Είδος 4.3, Βλ. σημείωση 1"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ονομ.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Μέγ.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Μέγ.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","Βλ. σημείωση 7","Βλ. σημείωση 7","Βλ. σημείωση 7","Βλ. σημείωση 7"]
["Ηλεκτρικός θερμαντήρας","Τροφοδοσία ισχύος","","Όνομα","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Φάση","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Συχνότητα","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Τάση","V","230","230","230","230"]
["","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - κατηγορία μονάδας PED: ΑΕ. 3§3: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(1) - κατηγορία μονάδας PED: ΑΕ. 3§3: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(1) - κατηγορία μονάδας PED: ΑΕ. 3§3: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(1) - κατηγορία μονάδας PED: ΑΕ. 3§3: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(2) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(2) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(2) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης)."]
["","","","","","(3) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(3) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(3) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(3) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται απ","(5) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται απ","(5) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται απ","(5) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται απ"]
["","","","","","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας"]
["","","","","","(7) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος για το κιβώτιο ηλεκτρολογικών είναι μόνο για τον ενισχυτικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών του κιβωτίου ελεγκτή τροφοδοτείται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.","(7) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος για το κιβώτιο ηλεκτρολογικών είναι μόνο για τον ενισχυτικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών του κιβωτίου ελεγκτή τροφοδοτείται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.","(7) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος για το κιβώτιο ηλεκτρολογικών είναι μόνο για τον ενισχυτικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών του κιβωτίου ελεγκτή τροφοδοτείται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.","(7) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος για το κιβώτιο ηλεκτρολογικών είναι μόνο για τον ενισχυτικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών του κιβωτίου ελεγκτή τροφοδοτείται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος."]
["","","","","","(8) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)","(8) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)","(8) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)","(8) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)"]
["","","","","","(9) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.","(9) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.","(9) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.","(9) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον."]