{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSX-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSX04P30BB","EHSX08P30BB","EHSX08P50BB","EHSX16P50BB","EHSX04P30BA (Archived)","EHSX08P30BA (Archived)","EHSX08P50BA (Archived)","EHSX16P50BA (Archived)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","28","28","28","28","28","28","28","28"]
["Ψυκτικό μέσο","Φορτίο","","","kg","1.5","1.6","1.6","3.4","1.5","1.6","1.6","3.4"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","Πλευρά νερού","Μέγ.","°C","22","22","22","","22","22","22"]
["","","","Ελάχ.","°C","5","5","5","","5","5","5"]
["","Θέρμανση","Πλευρά νερού","Μέγ.","°C","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Min.","°C","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)"]
["Sound power level","Ονομ.","","","dBA","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","615","615","790","790","615","615","790","790"]
["","","","Βάθος","mm","595","595","790","790","595","595","790","790"]
["","","","Ύψος","mm","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις","Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις","Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις","Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις","Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις","Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις","Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις","Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις"]
["","Χρώμα","","","","Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)","Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)","Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)","Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)","Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)","Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)","Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)","Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","84","84","111","116","84","84","111","116"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Όνομα","","","","V3","V3","V3","ανατρέξτε στην εξωτερική μονάδα","V3","V3","V3","ανατρέξτε στην εξωτερική μονάδα"]
["","Τάση","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Ηλεκτρικός θερμαντήρας","Τροφοδοσία ισχύος","","Συχνότητα","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Όνομα","","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W"]
["","","","Φάση","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897","(1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897","(1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897","(1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897","(1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897","(1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897","(1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897","(1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897"]
["","","","","","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C"]
["","","","","","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C"]
["","","","","","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C"]
["","","","","","(5) - Θέρμανση δοχείου μόνο με αντλία θερμ., όχι ηλ. θερμαντήρα","(5) - Θέρμανση δοχείου μόνο με αντλία θερμ., όχι ηλ. θερμαντήρα","(5) - Θέρμανση δοχείου μόνο με αντλία θερμ., όχι ηλ. θερμαντήρα","(5) - Θέρμανση δοχείου μόνο με αντλία θερμ., όχι ηλ. θερμαντήρα","(5) - Θέρμανση δοχείου μόνο με αντλία θερμ., όχι ηλ. θερμαντήρα","(5) - Θέρμανση δοχείου μόνο με αντλία θερμ., όχι ηλ. θερμαντήρα","(5) - Θέρμανση δοχείου μόνο με αντλία θερμ., όχι ηλ. θερμαντήρα","(5) - Θέρμανση δοχείου μόνο με αντλία θερμ., όχι ηλ. θερμαντήρα"]
["","","","","","(6) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(6) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(6) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(6) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(6) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(6) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(6) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(6) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW"]
["","","","","","(7) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(7) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(7) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(7) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(7) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(7) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(7) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW","(7) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 8kW"]
["","","","","","(8) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(8) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(8) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(8) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(8) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(8) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(8) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(8) - Για όγκο κατανάλωσης 140l -> 5820 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW"]
["","","","","","(9) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(9) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(9) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(9) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(9) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(9) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(9) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW","(9) - Για όγκο κατανάλωσης 90l -> 3660 Wh (μπάνιο) / αντλία θερμότητας 16kW"]
["","","","","","(10) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(10) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(10) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(10) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(10) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(10) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(10) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(10) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία"]