{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA08EAW1","EPRA10EAW1","EPRA12EAW1"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Πλάτος","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Βάθος","mm","533","533","533"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","118","118","118"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["","","Ψύξη","Υψ.","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Εύρος λειτ.","Ψύξη","","Ελάχ.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","43","43","43"]
["Εύρος λειτουργίας","Ζεστό νερό χρήσης","","Ελάχ.","°CDB","-28","-28","-28"]
["Εύρος λειτ.","Ζεστό νερό χρ.","","Μέγ.","°CDB","35","35","35"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","55.6 (1)","55.6 (1)","55.6 (1)"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","61.2 (2)","61.4 (2)","60.9 (2)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","41.1 (3)","41.1 (3)","41.1 (3)"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","47.1 (4)","47.1 (4)","47.2 (4)"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Φορτίο","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","W1","W1","W1"]
["","Φάση","","","","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","16","16","16"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]