{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPVX14A9W / EPSK12-14AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPVX14S18AJ9W / EPSK12ARW1","EPVX14S23AJ9W / EPSK12ARW1","EPVX14S18AJ9W / EPSK14ARW1","EPVX14S23AJ9W / EPSK14ARW1"]
["Εσωτερική μονάδα","","","","","EPVX14S18AJ9W","EPVX14S23AJ9W","EPVX14S18AJ9W","EPVX14S23AJ9W"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","10.2 (1)","10.2 (1)","10.2 (1)","10.2 (1)"]
["","Μέγ.","","","kW","11.99 (2)","11.99 (2)","13.34 (2)","13.34 (2)"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","9.37 (3), 6.74 (4)","9.37 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)"]
["Ισχύς εισόδου","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","1.86 (1)","1.86 (1)","1.86 (1)","1.86 (1)"]
["","","","Μέγ.","kW","3.51 (5)","3.51 (5)","3.98 (5)","3.98 (5)"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","kW","2.64 (3), 1.12 (4)","2.64 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)"]
["","Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 50°C","","Ονομ.","kWh","2.24","2.54","2.24","2.54"]
["Χρόνος θέρμανσης από 10°C έως 50°C","hr","","","","1 ώρα 17 λεπτά","1 ώρα 30 λεπτά","1 ώρα 17 λεπτά","1 ώρα 30 λεπτά"]
["COP","","","","","5.50 (1)","5.50 (1)","5.50 (1)","5.50 (1)"]
["EER","","","","","3.55 (3), 6.04 (4)","3.55 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)"]
["Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης","Γενικά","","Δηλωμένο προφίλ φορτίου","","L","L","L","L"]
["","Μέσο κλίμα","","Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού","","A+","A+","A+","A+"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","SCOP","","4.04","4.04","3.84","3.84"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","SCOP","","5.14","5.14","4.96","4.96"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(2) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(2) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(2) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C"]
["","","","","","(3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511"]