{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLA11D2W1","ERLA11DAW1","ERLA14D2W1","ERLA14DAW1"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","870","870","870","870"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","460","460","460","460"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","101","101","101","101"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","55.8","55.8","70.4","70.4"]
["","","Ψύξη","Υψ.","m³/min","70.4","70.4","85","85"]
["Εύρος λειτ.","Ψύξη","","Ελάχ.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","43","43","43","43"]
["Εύρος λειτουργίας","Ζεστό νερό χρήσης","","Ελάχ.","°CDB","-25","-25","-25","-25"]
["Εύρος λειτ.","Ζεστό νερό χρ.","","Μέγ.","°CDB","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["","Φορτίο","","","kg","3.8","3.8","3.8","3.8"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Αέριο","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Συμπυκνωμάτων","","Εξ.Διάμ.","mm","26","26","26","26"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Θερμομόνωση","","","","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","16","16","16","16"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας"]
["","","","","","(2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°."]