{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH12E6V / EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH12EF6V / EPRA08EAV3","ETBH12EF6V / EPRA10EAV3","ETBH12EF6V / EPRA12EAV3"]
["Εσωτερική μονάδα","","","","","ETBH12EF6V","ETBH12EF6V","ETBH12EF6V"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Ονομ.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Μέγ.","","","kW","7.95 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)"]
["Ισχύς εισόδου","Θέρμανση","","Ελάχ.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Ονομ.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Μέγ.","kW","1.69 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","SCOP","","3.41","3.43","3.43"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A++","A++","A++"]
["","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","SCOP","","4.69","4.71","4.71"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A+++","A+++","A+++"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511"]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα"]