{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX12E9W / EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX12EF9W / EPRA08EAW1","ETBX12EF9W / EPRA10EAW1","ETBX12EF9W / EPRA12EAW1"]
["Εσωτερική μονάδα","","","","","ETBX12EF9W","ETBX12EF9W","ETBX12EF9W"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Ονομ.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Μέγ.","","","kW","7.95 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Ισχύς εισόδου","Θέρμανση","","Ελάχ.","kW","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Ονομ.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Μέγ.","kW","1.63 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","kW","2.08 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)"]
["COP","","","","","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["EER","","","","","3.28 (3), 5.75 (4)","3.10 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","SCOP","","3.59","3.60","3.60"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A++","A++","A++"]
["","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","SCOP","","4.95","4.98","4.98"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A+++","A+++","A+++"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511"]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα"]