{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSH16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSH16P30EF / EPRA14DAW1","ETSH16P50EF / EPRA14DAW1","ETSH16P30EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA18DAW1","ETSH16P30EF / EPRA18DAW1"]
["Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης","Γενικά","","Δηλωμένο προφίλ φορτίου","","L","XL","L","XL","XL"]
["","Μέσο κλίμα","","Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Εσωτερική μονάδα","","","","","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου)","%","140","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Ελάχ.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Μέγ.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)"]
["Ισχύς εισόδου","Θέρμανση","","Μέγ.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Ελάχ.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Ονομ.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","","kW","","","","","","4.40 (1)"]
["","Ονομ.","","","kW","","","","","","9.00 (2)"]
["","Μέγ.","","","kW","","","","","","11.60 (1)"]
["Ισχύς εισόδου","Θέρμανση","","Ελάχ.","kW","","","","","","1.00 (5)"]
["","","","Ονομ.","kW","","","","","","1.80 (2)"]
["","","","Μέγ.","kW","","","","","","2.58 (5)"]
["Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης","Γενικά","","Δηλωμένο προφίλ φορτίου","","","","","","","L"]
["","Μέσο κλίμα","","Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού","","","","","","","A+"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","SCOP","","","","","","","3.57"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","","","","","","A++"]
["","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","SCOP","","","","","","","4.71"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","","","","","","A+++"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]