{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16UE6V / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16SU18EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16SU23EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16SU18EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16SU23EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16SU18EA6V / EPRA18DAV3","ETVH16SU23EA6V / EPRA18DAV3"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Ονομ.","","","kW","5.69 (2)","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Μέγ.","","","kW","10.18 (1)","10.18 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)"]
["Ισχύς εισόδου","Θέρμανση","","Ελάχ.","kW","0.88 (5)","0.88 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Ονομ.","kW","1.22 (2)","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Μέγ.","kW","2.09 (5)","2.09 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)"]
["","Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 50°C","","Ονομ.","kWh","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Χρόνος θέρμανσης από 10°C έως 50°C","hr","","","","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης","Γενικά","","Δηλωμένο προφίλ φορτίου","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Μέσο κλίμα","","Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού","","A","A","A","A","A","A"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(3) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(4) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(5) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511"]
["","","","","","(6) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(6) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(6) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(6) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(6) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(6) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα"]