{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S18EA9W (Archived)","ETVX16S23EA9W (Archived)"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","1,650","1,850"]
["","","","Πλάτος","mm","595","595"]
["","","","Βάθος","mm","625","625"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","109","118"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Εύρος λειτουργίας","Heating","Πλευρά νερού","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Μέγ.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","0 (7)","0 (7)"]
["","","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Μέγ.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["Power supply","Όνομα","","","","Βλ. σημείωση 9","Βλ. σημείωση 9"]
["Ηλεκτρικός θερμαντήρας","Τροφοδοσία ισχύος","","Όνομα","","9W","9W"]
["","","","Φάση","","3~","3~"]
["","","","Συχνότητα","Hz","50","50"]
["","","","Τάση","V","400","400"]
["","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης)."]
["","","","","","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Με βάση dT 45 K"]
["","","","","","(3) - Περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις + ο εφεδρικός θερμαντήρας, εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - Περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις + ο εφεδρικός θερμαντήρας, εξαιρείται το δοχείο διαστολής"]
["","","","","","(4) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(4) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό."]
["","","","","","(5) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Η τιμή μετράται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Η αναφερόμενη στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτ. νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρ. περιβάλλοντος 20°C.","(6) - Η τιμή μετράται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Η αναφερόμενη στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτ. νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρ. περιβάλλοντος 20°C."]
["","","","","","(7) - Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας της μονάδας.","(7) - Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας της μονάδας."]
["","","","","","(8) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(8) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης."]
["","","","","","(9) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.","(9) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος."]
["","","","","","(10) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)","(10) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)"]