{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVZ16E9W7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA18DAV37"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Ονομ.","","","kW","5.69","5.69","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Μέγ.","","","kW","10.18","10.18","10.18","10.18","10.91","10.91","10.91","10.91","12.12","12.12","12.12","12.12"]
["Ισχύς εισόδου","Θέρμανση","","Ελάχ.","kW","0.88","0.88","0.88","0.88","0.95","0.95","0.95","0.95","1.05","1.05","1.05","1.05"]
["","","","Ονομ.","kW","1.22","1.22","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Μέγ.","kW","2.09","2.09","2.09","2.09","2.24","2.24","2.24","2.24","2.49","2.49","2.49","2.49"]
["","Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 50°C","","Ονομ.","kWh","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57"]
["Χρόνος θέρμανσης από 10°C έως 50°C","hr","","","","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","1ώ13λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C","9 ώ 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C"]
["COP","","","","","4.67","4.67","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης","Γενικά","","Δηλωμένο προφίλ φορτίου","","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L"]
["","Μέσο κλίμα","","Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C","(1) - Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και ισχύς για εύρος θερμαινόμενου νερού dT = 3~8°C σε Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511","(3) - Η ισχύς εισόδου είναι η συνολική είσοδος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511"]
["","","","","","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147.","(4) - Δοκιμή σε Ta DB/WB 7°C/6°C. Σύμφωνα με το EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) με αντλία σε πλήρη ταχύτητα"]