{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":23,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","","","","","","","","","","","6.16","5.10","5.10","5.10","6.16","5.87","6.11","5.10","6.14"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","","","","","","","","386","466","466","467","386","567","688","824","1,309"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","","","","","","","A++","A","A","A","A++","A+","A++","A"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","12.70","12.71","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","4.31","3.80","3.80","3.80","4.31","4.78","4.28","3.80","4.01"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","","","","","","","A+","A","A","A","A+","A++","A+","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","","","","","","","","1,949","2,210","2,210","2,211","1,949","3,310","4,155","4,683","4,043"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","","","","","","","","","3.60","3.39","3.39","3.39","3.60","3.81","3.31","2.93","2.68"]
["Σημειώσεις","","","","","","","","","","","","","","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","","","","","","","","","","","1,003","","944","","","2,048"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","3.61","","4.01","","","3.51","3.60"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","","","","","","","","","","","A","","A","","","C"]
["","","Θέρμανση","","","","","","","","","","","","","","A","","A","","","B"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","","","","","","","","","","","","7.50","","7.50","","","13.50","15.50"]
["Σημειώσεις","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Ψύξη χώρου","ηs, c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]