{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-D / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ100D2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBQ140D2VEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","9.5 (2)","","","12.0 (2)","","","","13.4 (2)"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","5.61","5.10","5.10","5.47","4.80","4.80","4.80"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","593","652","652","768","875","875","875"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","A","A","A","B","B","B"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.15","3.80","3.80","4.01","3.80","3.80","3.80"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","A","A","A+","A","A","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","2,564","2,800","2,800","2,653","2,800","2,800","2,800"]
["Ονομαστική απόδοση","Annual energy consumption","","kWh","1,418","","","1,858"]
["","EER","","","3.35 (1)","","","3.23 (1)","","","","3.06 (1)"]
["","COP","","","3.67 (1)","","","3.63 (1)","","","","3.40 (1)"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","","","A"]
["","","Θέρμανση","","A","","","A"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","10.80 (2)","","","13.50 (2)","","","","15.50 (2)"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","","","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","","","","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ"]
["","","","","(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°","","","(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°","","","","(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°"]
["","","","","(3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC","","","(3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC"]
["","","","","(4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825","","","(4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825"]
["","","","","","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ"]