{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71AVEB / AZAS71M2V1B","FCAG100AVEB / AZAS100M7V1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7V1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","6.80 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","7.50 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","SEER","","","5.87","5.67","5.40","6.00"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","405","586","1,345","1,300"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A","A"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","4.50","6.00","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85","3.80","4.31"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","1,575","2,182","2,211","2,534"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]