{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / RXS50L2V1B","FCAG60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","5.00","5.70"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","6.48","6.22"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","270","321"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","5.00","5.70"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","A++"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.00"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","A+"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","1,426","1,646"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6.35","6.35"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","12.70","12.70"]
["","Αποχέτευση","Εξ.Διάμ.","mm","VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)","VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","3.55","3.48"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","705","820"]
["","COP","","","3.70","3.52"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","B"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","6.00","7.00"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]