{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / AZAS-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / AZAS100M7Y1B","FCAG125BVEB / AZAS125M7Y1B","FCAG140BVEB / AZAS140M7Y1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Ψύξη χώρου","Απόδοση","Pdesign","kW","","12.1","13.0"]
["","SEER","","","","5.40","6.00"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","1,345","1,300"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.80","4.31"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","2,211","2,534"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","9.5"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","10.8 (2)"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","9.5"]
["","SEER","","","5.67"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","586"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","6"]
["","SCOP/A","","","3.85"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","2182"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++ ~ D"]