{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","Υψ.","dBA","36","44","45","45"]
["","","Μέτρια","dBA","33","39","40","41"]
["","","Χαμηλή","dBA","29","33","35","37"]
["","Ψύξη","Μέτρια","dBA","33","39","40","41"]
["","","Χαμηλή","dBA","29","33","35","37"]
["","","Υψ.","dBA","36","44","45","45"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","1","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","1","1","1","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","1","1","1","1"]
["","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","1","1","1","1"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","8","8","8","8"]
["","Κοχλίες","","","4","4","4","4"]
["","Οδηγός εγκατάστασης","","","1","1","1","1"]
["","Μόνωση συνδέσμου","","","2","2","2","2"]
["","Φύλλα στεγανοποίησης","","","4","4","4","4"]
["","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.","","","1","1","1","1"]
["","Σφιγκτήρες","","","1","1","1","1"]
["Συστήματα ελέγχου","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","Ονομ.","kW","","","12.10","13.40"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Διακοσμητική μάσκα 4","Διαστάσεις","Βάθος","mm","50","50","50","50"]
["","","Πλάτος","mm","950","950","950","950"]
["","","Ύψος","mm","950","950","950","950"]
["","Μοντέλο","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Χρώμα","","","FRESH WHITE (ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ)","FRESH WHITE (ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ)","FRESH WHITE (ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ)","FRESH WHITE (ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ)"]
["","Βάρος","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sound power level","Ψύξη","","dBA","53","61","61","61"]
["","Θέρμανση","","dBA","53","61","61","61"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","840","840","840","840"]
["","","Βάθος","mm","840","840","840","840"]
["","","Ύψος","mm","288","288","288","288"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","25","25","25","25"]
["Διακοσμητική μάσκα","Βάρος","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Μοντέλο","","","BYCQ140D7W1 - Λευκή με γκρίζα πτερύγια","BYCQ140D7W1 - Λευκή με γκρίζα πτερύγια","BYCQ140D7W1 - Λευκή με γκρίζα πτερύγια","BYCQ140D7W1 - Λευκή με γκρίζα πτερύγια"]
["","Διαστάσεις","Ύψος","mm","50","50","50","50"]
["","","Βάθος","mm","950","950","950","950"]
["","","Πλάτος","mm","950","950","950","950"]
["","Χρώμα","","","FRESH WHITE (ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ)","FRESH WHITE (ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ)","FRESH WHITE (ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ)","FRESH WHITE (ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","Ονομ.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Φάση","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο."]
["","","","","(4) - Αυτή η επιλογή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε περιβάλλοντα με λεπτή σκόνη(καταστήματα ρουχισμού). Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία ή/και γράσα.","(4) - Αυτή η επιλογή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε περιβάλλοντα με λεπτή σκόνη(καταστήματα ρουχισμού). Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία ή/και γράσα.","(4) - Αυτή η επιλογή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε περιβάλλοντα με λεπτή σκόνη(καταστήματα ρουχισμού). Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία ή/και γράσα.","(4) - Αυτή η επιλογή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε περιβάλλοντα με λεπτή σκόνη(καταστήματα ρουχισμού). Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία ή/και γράσα."]