{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","Υψ.","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Ονομ.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Χαμηλή","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Ψύξη","Χαμηλή","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Υψ.","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Ονομ.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων"]
["","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης"]
["","Κοχλίες","","","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες"]
["","Οδηγός εγκατάστασης","","","Οδηγός εγκατάστασης","Οδηγός εγκατάστασης","Οδηγός εγκατάστασης","Οδηγός εγκατάστασης","Οδηγός εγκατάστασης","Οδηγός εγκατάστασης","Οδηγός εγκατάστασης"]
["","Μόνωση συνδέσμου","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Φύλλα στεγανοποίησης","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.","","","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν.","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα εξόδου συμπυκν."]
["","Σφιγκτήρες","","","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες"]
["Συστήματα ελέγχου","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Διακοσμητική μάσκα 4","Διαστάσεις","Βάθος","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Πλάτος","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Ύψος","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Μοντέλο","","","BYCQ140D7W1 - λευκό με γκρι γρίλιες","BYCQ140D7W1 - λευκό με γκρι γρίλιες","BYCQ140D7W1 - λευκό με γκρι γρίλιες","BYCQ140D7W1 - λευκό με γκρι γρίλιες","BYCQ140D7W1 - λευκό με γκρι γρίλιες","BYCQ140D7W1 - λευκό με γκρι γρίλιες","BYCQ140D7W1 - λευκό με γκρι γρίλιες"]
["","Χρώμα","","","Κατάλευκο (RAL 9010)","Κατάλευκο (RAL 9010)","Κατάλευκο (RAL 9010)","Κατάλευκο (RAL 9010)","Κατάλευκο (RAL 9010)","Κατάλευκο (RAL 9010)","Κατάλευκο (RAL 9010)"]
["","Βάρος","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Ψύξη","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Θέρμανση","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Βάθος","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Ύψος","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Διακοσμητική μάσκα","Βάρος","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - πάνελ αυτοκαθαρισμού με λεπτό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα","BYCQ140D7GFW1 - πάνελ αυτοκαθαρισμού με λεπτό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα","BYCQ140D7GFW1 - πάνελ αυτοκαθαρισμού με λεπτό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα","BYCQ140D7GFW1 - πάνελ αυτοκαθαρισμού με λεπτό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα","BYCQ140D7GFW1 - πάνελ αυτοκαθαρισμού με λεπτό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα","BYCQ140D7GFW1 - πάνελ αυτοκαθαρισμού με λεπτό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα","BYCQ140D7GFW1 - πάνελ αυτοκαθαρισμού με λεπτό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα"]
["","Διαστάσεις","Ύψος","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Βάθος","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Πλάτος","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Χρώμα","","","Λευκό (RAL 9010)","Λευκό (RAL 9010)","Λευκό (RAL 9010)","Λευκό (RAL 9010)","Λευκό (RAL 9010)","Λευκό (RAL 9010)","Λευκό (RAL 9010)"]
["Power supply","Φάση","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Όνομα","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Τάση","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται.","(2) - Οι μονώσεις του BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών δεν συνιστάται."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο.","(3) - BYCQ140D7W1: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140D7W1W: Στάνταρ πάνελ σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140D7GW1: Πάνελ αυτο-καθαρισμού σε κατάλευκο."]