{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDBQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDBQ25B5V1","FDBQ25B8V1"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Υψ.","dBA","35.0","35.0"]
["","","","Χαμηλή","dBA","29.0","29.0"]
["","Ψύξη","","Χαμηλή","dBA","28.0","28.0"]
["","","","Υψ.","dBA","35.0","35.0"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1"]
["","Φίλτρο αέρα αναρρόφησης","","","","1","1"]
["Χειριστήρια","Wired remote control","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6.35"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","27.2"]
["Sound power level","Ψύξη","","","dBA","55","55"]
["","Θέρμανση","","","dBA","55","55"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","652","652"]
["","","","Βάθος","mm","502","502"]
["","","","Ύψος","mm","230","230"]
["Casing","Material","","","","Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου","Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","17.0","17.0"]
["Fan","Ταχύτητα ροής αέρα","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","","6.95"]
["","","","Χαμηλή","m³/min","","5.20"]
["","","Ψύξη","Χαμηλή","m³/min","","5.20"]
["","","","Υψ.","m³/min","","6.50"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50"]
["","Όνομα","","","","V1","V1"]
["","Τάση","","","V","230","230 +/-10%"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(1) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","6.35"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","9.52"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","","27.2"]