{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","12.5 (6)"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρού","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52"]
["","Αερίου","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9"]
["","Συμπυκνωμάτων","OD","mm","26"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","2.61"]
["","Annual energy consumption","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","D"]
["","","Θέρμανση","","C"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","14.6 (7)"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","(3) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","(4) - Η θερμική απόδοση ισχύει μόνο για συνδυασμό με εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας"]
["","","","","(5) - Για τη σωλήνωση αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας, απαιτείται κιτ σωλήνωσης αποστράγγισης (προαιρετικό)."]
["","","","","(6) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(7) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(8) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°"]