{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","4.35","4.35","4.35 (6)"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","965.517","965.517"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","12.00","12.00"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","C","C"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","2,791","2,791"]
["Ονομαστική απόδοση","Annual energy consumption","","kWh","1,870","1,600","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A","A"]
["","","Θέρμανση","","B","B","B"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(1) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)"]
["","","","","(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°","(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°","(2) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)"]
["","","","","","","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","","(5) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC"]
["","","","","","","(6) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825"]
["","","","","","","(7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°"]