{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 2MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B8","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM68A2V1B8"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","5.00","6.8"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","5.60","8.60"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","3.21","2.73"]
["","COP","","","3.66","3.01"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","779","1,245"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A"]
["","","Θέρμανση","","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","A"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","5.00","6.80"]
["","SEER","","","6.22","5.43"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","281","438"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A","A"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","4.20","3.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.81"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","2.92","3.10"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","1,548","1,323"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]