{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG100L8Y1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG125L8Y1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG100L8Y1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L8Y1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG100L8Y1B","FDXM60F3V1B9 / FDXM60F3V1B9 / RZQG125L8Y1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG100L8Y1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG71L8Y1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG71L8Y1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG71L8Y1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","","","","","","","6.80","6.80","6.80"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","","","","","","","","4.80","4.80","4.80"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","","","","","496","496","496"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","","","","","6.80","6.80","6.80"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","","","","B","B","B"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","","","","","6.00","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","3.80","3.80","3.80"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","","","","A","A","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","","","","","2,211","2,211","2,211"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","","","","","","3.06","3.06","3.06"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Σημειώσεις","","","","","","","","","","","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","","","","","","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","","","","","","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","","","","","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]