{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":17,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG71L9V1B","FHA71AVEB / RZQG71L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L9V1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG100L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG125L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG125L9V1B","FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQG125L9V1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L9V1B"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","5.10","5.10","5.10","6.86","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","467","467","467","347","652","652","652","652","652","824","824","824","824"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0","12.00"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","6.00","6.00","6.00","7.60","11.30","11.3","11.30","11.3","11.30","12.7","12.7","12.7","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","4.32","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","2,211","2,211","2,211","2,463","4,164","4,164","4,164","4,164","4,164","4,683","4,683","4,683","4,683"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ","(3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","","","6.80 (1)"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","","890"]
["","EER","","","","","","3.82 (3)"]
["","COP","","","","","","4.13 (3)"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","","A"]
["","","Θέρμανση","","","","","A"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","","","7.50 (2)"]