{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","9.5","9.5","12.0","12.0","12.0"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","693","652","875","875","875"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","B","A","B","B","B"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A","A","A","A","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Ονομαστική απόδοση","Annual energy consumption","","kWh","1,855","1,573","2,335","2,034","2,439"]
["","EER","","","2.56","3.02","2.57","2.95","2.46"]
["","COP","","","2.66","3.26","2.90","3.44","3.08"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","E","B","E","C","E"]
["","","Θέρμανση","","E","C","D","B","D"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","10.8","10.8","13.5","13.5","13.5"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]