{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXC-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXC25AV1B","FTXC35AV1B","FTXC50AV1B","FTXC60AV1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Αθόρυβη λειτουργία","dBA","21","22","32","33"]
["","","Υπερ-υψηλό","dBA","41","42","44","46"]
["","","Χαμηλή","dBA","29","30","35","37"]
["","","Υψ.","dBA","40","41","40","43"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού"]
["","Ασύρματο τηλεχειριστήριο","","","Ασύρματο τηλεχειριστήριο","Ασύρματο τηλεχειριστήριο","Ασύρματο τηλεχειριστήριο","Ασύρματο τηλεχειριστήριο"]
["","Μπαταρίες","","","Μπαταρίες","Μπαταρίες","Μπαταρίες","Μπαταρίες"]
["","Υποδοχή τηλεχειριστηρίου","","","Υποδοχή τηλεχειριστηρίου","Υποδοχή τηλεχειριστηρίου","Υποδοχή τηλεχειριστηρίου","Υποδοχή τηλεχειριστηρίου"]
["","Πλάκα στήριξης","","","Πλάκα στήριξης","Πλάκα στήριξης","Πλάκα στήριξης","Πλάκα στήριξης"]
["","Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη","","","Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη","Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη","Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη","Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","OD16,5","OD16,5","OD16,5","OD16,5"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","Ονομ.","kW","693","1,060","1,668","1,931"]
["","Θέρμανση","Ονομ.","kW","700","950","1,550","1,680"]
["Sound power level","Ψύξη","","dBA","53","54","55","61"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","859","859","1,124","1,124"]
["","","Βάθος","mm","209","209","237","237"]
["","","Ύψος","mm","288","288","310","310"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής","Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής","Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής","Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής"]
["","Χρώμα","","","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","9.0","9.0","14.0","14.0"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","Υψηλή","Pa","0","0","0","0"]
["","","Ονομ.","Pa","0","0","0","0"]
["","","Χαμηλή","Pa","0","0","0","0"]
["","","Υπερ-υψηλό","Pa","0","0","0","0"]
["Power supply","Φάση","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50"]
["","Όνομα","","","V1","V1","V1","V1"]
["","Τάση","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]