{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-C / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20C5V1B / RXF20D5V1B","FTXF25C5V1B / RXF25D5V1B","FTXF35C5V1B / RXF35D5V1B","FTXF42C5V1B / RXF42D5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20D5V1B","RXF25D5V1B","RXF35D5V1B","RXF42D5V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Ονομ.","","kW","2.00","2.50","3.30","4.20"]
["","Μέγ.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.40"]
["","Ονομ.","","kW","2.40","2.80","3.50","4.60"]
["","Μέγ.","","kW","3.30","3.70","4.40","5.00"]
["Ονομαστική απόδοση","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","EER","","","3.38","3.24","3.30","3.30"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A","A","A"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για σειρές υψ. απόδ., πιστοπ. Eurovent","(1) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για σειρές υψ. απόδ., πιστοπ. Eurovent","(1) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για σειρές υψ. απόδ., πιστοπ. Eurovent","(1) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για σειρές υψ. απόδ., πιστοπ. Eurovent"]
["","","","","(2) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB,  ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(2) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB,  ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(2) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB,  ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(2) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB,  ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ."]
["","","","","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]