{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B9","FTXM20R2V1B / RXM20R5V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B9","FTXM25R2V1B / RXM25R5V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35R5V1B9"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.30","","1.30","","1.40"]
["","Ονομ.","","kW","2.00","","2.50","","3.40"]
["","Μέγ.","","kW","2.60","","3.20","","4.00"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.30","","1.30","","1.40"]
["","Ονομ.","","kW","2.50","","2.80","","4.00"]
["","Μέγ.","","kW","3.50","","4.70","","5.20"]
["Ονομαστική απόδοση","Annual energy consumption","","kWh","219","","278","","402"]
["","COP","","","5.00","","5.00","","4.04"]
["","EER","","","4.57","","4.50","","4.23"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","","A","","A"]
["","","Θέρμανση","","A","","A","","A"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","","1.3","","1.3","","1.4"]
["","Ονομ.","","kW","","2","","2.5","","3.4"]
["","Μέγ.","","kW","","2.6","","3.2","","4"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","","1.3","","1.3","","1.4"]
["","Ονομ.","","kW","","2.5","","2.8","","4"]
["","Μέγ.","","kW","","3.5","","4.7","","5.2"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","4.57","","4.5","","4.23"]
["","COP","","","","5","","5","","4.04"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","219","","278","","402"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","A","","A","","A"]
["","","Θέρμανση","","","A","","A","","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++","","A+++","","A+++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","2","","2.5","","3.4"]
["","SEER","","","","8.65","","8.65","","8.65"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","81","","101","","137"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++","","A+++","","A+++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","2.3","","2.4","","2.5"]
["","SCOP/A","","","","5.1","","5.1","","5.1"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","","2.24","","2.3","","2.35"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","631","","659","","686"]