{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP35M5V1B / RXP35L5V1B","FTXP35M5V1B / RXP35L2V1B","FTXP50M2V1B / RXP50L2V1B","FTXP60M2V1B / RXP60L2V1B","FTXP71M2V1B / RXP71L2V1B"]
["Εξωτερική μονάδα","","","","RXP35L5V1B","RXP35L2V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.3","","1.7","2.3"]
["","Ονομ.","","kW","3.50","3.50","","6.0","7.1"]
["","Μέγ.","","kW","4.0","4.0","","7.0","7.3"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.30","1.30","","1.7","2.3"]
["","Ονομ.","","kW","4.00","4.00","","7.0","8.2"]
["","Μέγ.","","kW","4.80","4.80","","8.00","9.00"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","","912","1,345"]
["","COP","","","4.02","4.02","","3.63","3.19"]
["","EER","","","3.49","3.49","","3.29","2.64"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","","","1.7"]
["","Ονομ.","","kW","","","5.0"]
["","Μέγ.","","kW","","","6.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","","","1.7"]
["","Ονομ.","","kW","","","6.0"]
["","Μέγ.","","kW","","","7.70"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","3.61"]
["","COP","","","","","3.80"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","693"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","5.00"]
["","SEER","","","","","6.72"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","261"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","4.10"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","","","4.12"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","1570"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+++ ~ D"]