{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B / RXP35M5V1B","FTXP50M2V1B / RXP50M2V1B","FTXP50M2V1B / RXP50M5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60M5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60M2V1B","FTXP71M2V1B / RXP71M2V1B","FTXP71M2V1B / RXP71M5V1B"]
["Εξωτερική μονάδα","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B","RXP50M2V1B","RXP50M5V1B","RXP60M5V1B","RXP60M2V1B","RXP71M2V1B","RXP71M5V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.3","","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Ονομ.","","kW","2.00","2.50","","5.0","5.0","6.0","6.0","7.1","7.1"]
["","Μέγ.","","kW","2.6","3.0","","6.0","6.0","7.0","7.0","7.3","7.3"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.30","1.30","","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Ονομ.","","kW","2.50","3.00","","6.0","6.0","7.0","7.0","8.2","8.2"]
["","Μέγ.","","kW","3.50","4.00","","7.7","7.7","8.0","8.0","9.0","9.0"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","249","326","","693","693","912","912","1,345","1,345"]
["","COP","","","4.77","4.36","","3.80","3.80","3.63","3.63","3.19","3.19"]
["","EER","","","4.02","3.83","","3.61","3.61","3.29","3.29","2.64","2.64"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","","","1.3"]
["","Ονομ.","","kW","","","3.50"]
["","Μέγ.","","kW","","","4.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","","","1.30"]
["","Ονομ.","","kW","","","4.00"]
["","Μέγ.","","kW","","","4.80"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","3.49"]
["","COP","","","","","4.02"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","A"]
["","","Θέρμανση","","","","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","3.50"]
["","SEER","","","","","6.62"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","186"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","2.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.64"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","","","2.33"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","845"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+++ ~ D"]