{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.7","1.7"]
["","Ονομ.","","kW","5.0","6.0"]
["","Μέγ.","","kW","6.0","7.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.7","1.7"]
["","Ονομ.","","kW","6.0","7.0"]
["","Μέγ.","","kW","7.7","8.0"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","","","2.3"]
["","Ονομ.","","kW","","","7.1"]
["","Μέγ.","","kW","","","7.3"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","","","2.3"]
["","Ονομ.","","kW","","","8.2"]
["","Μέγ.","","kW","","","9.0"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","1345"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","D"]
["","","Θέρμανση","","","","D"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","401"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","","","4.24"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","2166"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+++ ~ D"]