{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZASG100M7V1B","FVA71AMVEB / RZASG71M2V1B","FVA125AMVEB / RZASG125M7V1B","FVA140AMVEB / RZASG140M7V1B","FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / RZASG140M7V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","6.80 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","","5.83","5.52","5.63"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","408","1,314","1,428"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","6.80","12.1","13.4"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","","4.50","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.04","3.64","3.81"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","1,559","2,308","2,866"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","7.50 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","9.5","","","","13.4"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","10.8","","","","15.5"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","9.5","","","","13.4"]
["","SEER","","","5.72","","","","7.71"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","581","","","","1043"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","6","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.83","","","","4.43"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","2193","","","","2467"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]