{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA140AMVEB / RZQG100L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG125L8Y1B","FVA100AMVEB / RZQG100L8Y1B","FVA100AMVEB / RZQG71L8Y1B","FVA71AMVEB / RZQG71L8Y1B","FVA125AMVEB / RZQG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","","","6.80","6.80","12.00","13.40"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","","","","6.23","6.23","5.61","5.89"]
["","ηs, c","","%","","","","","","","232.61"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","383","383","749","1,365"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","6.80","6.80","12.00","13.40"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A++","A++","A+"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","6.33","6.33","11.30","11.47"]
["","SCOP/A","","","","","","4.05","4.05","3.87","3.88"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+","A+","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","2,189","2,189","4,088","4,132"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","152.39"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","","","1,009","1,869"]
["","EER","","","","","","3.37","3.37","3.21","2.79"]
["","COP","","","","","","","3.64","3.70","3.61"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","","","A","A"]
["","","Θέρμανση","","","","","","A","A"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","","","","7.50","13.50","15.50"]
["Σημειώσεις","","","","","","","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","","","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Σημειώσεις","","","","","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]