{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Μέγ.","","kW","3.0","3.8","5.6"]
["","Ονομ.","","kW","2.5 (3)","3.5 (3)","5.0 (3)"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρού","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Αερίου","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.5","9.5","12.7"]
["Ονομαστική απόδοση","Annual energy consumption","","kWh","270","470","755"]
["","EER","","","4.63","3.72","3.31"]
["","COP","","","4.42","3.75","3.69"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A","A"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","3.4 (4)","4.5 (4)","5.8 (4)"]
["","Ελάχ.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Μέγ.","","kW","4.5","5.0","8.1"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)","(1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)","(1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)"]
["","","","","(2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)","(2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)","(2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)"]
["","","","","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB","(3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(5) - 220V","(5) - 220V","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - 230V","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 240V","(7) - 240V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.","(8) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.","(8) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί."]