{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":13,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Ψύξη","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Στεγανοποιητικό υλικό","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Κοχλίες","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Μόνωση συνδέσμου","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Σφιγκτήρες","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Φίλτρο αέρα","Τύπος","","","","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Βάθος","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Ύψος","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Casing","Material","","","","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας"]
["","Colour","","","","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Fan","Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz","","Υψ.","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Όνομα","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση."]
["","","","","","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας."]
["","","","","","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)"]
["","","","","","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]