{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":66,"n_cols":13,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Στάθμη ηχ. πίεσης","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Ψύξη","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","","","","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","","","","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","Δήλωση συμμόρφωσης","","","","","","","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας","","","","","","","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","","","","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης"]
["","Σφιγκτήρες","","","","","","","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες"]
["","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","","","","","","","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων"]
["","Στεγανοποιητικό υλικό","","","","6","6","6","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό"]
["","Σχέδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης"]
["","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","","","","1","1","1","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης"]
["","Διάταξη συνδεσμολογίας","","","","2","2","2","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας"]
["","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","","","","","","","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","6.35","9.52","9.52","6.4","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","12.7","15.9","15.9","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αποχέτευση","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","54.0","55.0","62.0","54","55","55","62","62"]
["Φίλτρο αέρα","Τύπος","","","","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας","Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","χιλ.","960","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Βάθος","χιλ.","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Ύψος","χιλ.","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη"]
["","Χρώμα","","","","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","27","35","42","24","33","33","39","39"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Όνομα","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50/60","50","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(4) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(4) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α"]
["","","","","","(6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","","","","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(7) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","","","","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Θερμομονωτικός σωλήνας","","","","2","2","2"]
["","Υλικό σφικτήρα καλωδίου","","","","7","7","7"]
["","Ταινία εύκαμπτου σωλήνα","","","","1","1","1"]
["","Κοχλίες","","","","2","2","2"]
["","Ροδέλα","","","","8","8","8"]
["","Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας","","","","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1"]