{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","50","51","52","52"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","48","49","51","52"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Πλαστικός σφιγκτήρας","","","","2","2","2","2"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1","1"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Φορτίο","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Μήκος σωληνώσεων","Μέγ.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Σύστημα","Χωρίς φορτίο","m","30","30","30","30"]
["","","","Ισοδύναμο","m","75","100","100","100"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΣ.","Μέγ.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού","","","kg/m","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","","dBA","64","64","66","67"]
["Συμπιεστής","Type","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","940","940","940","940"]
["","","","Βάθος","mm","320","320","320","320"]
["","","","Ύψος","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["","","","","","(2) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(2) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(2) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(2) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ."]
["","","","","","(3) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB,  ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(3) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB,  ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(3) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB,  ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.","(3) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB,  ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ."]
["","","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]