{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":14,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE","VAM250FCVE","VAM350FCVE (Archived)","VAM500FCVE (Archived)","VAM650FCVE (Archived)","VAM800FCVE (Archived)","VAM1000FCVE (Archived)","VAM1500FCVE (Archived)","VAM2000FCVE (Archived)"]
["Εύρος λειτουργίας","Ελάχ.","","","°CDB","","-15"]
["","Μέγ.","","","°CDB","","50"]
["","Σχετική υγρασία","","","%","","80% ή λιγότερο"]
["Κατηγορία SEC","","","","","","B, Βλ. σημείωση 4"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","","24.0"]
["Σύστημα εναλλαγής  θερμότητας","","","","","","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής"]
["Πρόγραμμα λειτουργίας","","","","","","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα"]
["Μέγιστη ταχύτητα ροής στα 100 Pa ESP","Παροχή","","","m³/ώρα","","207"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύoς (Lwa)","dB","","","","","43"]
["Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού","kWh/a","","","","","580 (4)"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","Ονομ.","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","kW","","0.161"]
["","Πρόγραμμα παράκαμψης","Ονομ.","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","kW","","0.161"]
["Στοιχείο εναλλαγής  θερμότητας","","","","","","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης - 50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","dBA","","28.0"]
["","Πρόγραμμα παράκαμψης","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","dBA","","28.0"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","","776"]
["","","","Βάθος","mm","","525"]
["","","","Ύψος","mm","","285"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","Pa","","70.0"]
["","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","m³/ώρα","","250"]
["","","Πρόγραμμα παράκαμψης","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","m³/ώρα","","250"]
["Ετήσια εξοικονόμηση θέρμανσης","Ψυχρό κλίμα","","","kWh/a","","8,426 (4)"]
["","Μέσο κλίμα","","","kWh/a","","4,307 (4)"]
["","Θερμό κλίμα","","","kWh/a","","1,948 (4)"]
["Διάμετρος αγωγού σύνδεσης","mm","","","","","150"]
["Power supply","Φάση","","","","","1~"]
["","Όνομα","","","","","VE"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","50/60"]
["","Τάση","","","V","","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα."]
["","","","","","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628."]
["","","","","","(3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7","(3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7"]
["","","","","","(4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014","(4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014"]
["","","","","","(5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014","(5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014"]
["","","","","","(6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014","(6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014"]
["","","","","","(7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας.","(7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας."]
["","","","","","(8) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(8) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(9) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(9) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2), MFA ≤ 4 x FLA, (Το VAM2000 θεωρείται ως 2x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2), MFA ≤ 4 x FLA, (Το VAM2000 θεωρείται ως 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","Ονομ.","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","kW","0.132","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["","Πρόγραμμα παράκαμψης","Ονομ.","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","kW","0.132","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","285"]
["","","","Πλάτος","mm","776"]
["","","","Βάθος","mm","525"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","24","","33","33","51","54","63","128","145"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","m³/ώρα","150","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","","Πρόγραμμα παράκαμψης","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","m³/ώρα","150","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","Pa","90.0","","103 (1)","83.0 (1)","100 (1)","109 (1)","147 (1)","116 (1)","132 (1)"]
["Εύρος λειτουργίας","Ελάχ.","","","°CDB","-15","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Μέγ.","","","°CDB","50","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Σχετική υγρασία","","","%","80 or less","","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης - 50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","dBA","27.0","","32.0","33.0","34.5","36.0","36.0","39.5","40.0"]
["","Πρόγραμμα παράκαμψης","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","dBA","27.0","","32.0","33.5","34.5","36.0","36.0","40.5","40.0"]
["Σύστημα εναλλαγής  θερμότητας","","","","","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής"]
["Στοιχείο εναλλαγής  θερμότητας","","","","","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί"]
["Διάμετρος αγωγού σύνδεσης","mm","","","","100","","150","200","200","250","250","350","350"]
["Πρόγραμμα λειτουργίας","","","","","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα"]
["Κατηγορία SEC","","","","","B, Βλ. σημείωση 4"]
["Μέγιστη ταχύτητα ροής στα 100 Pa ESP","Παροχή","","","m³/ώρα","130"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύoς (Lwa)","dB","","","","40","","48","50","51","53","53","55","57"]
["Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού","kWh/a","","","","771 (4)"]
["Ετήσια εξοικονόμηση θέρμανσης","Μέσο κλίμα","","","kWh/a","4571 (4)"]
["","Ψυχρό κλίμα","","","kWh/a","8941 (4)"]
["","Θερμό κλίμα","","","kWh/a","2067 (4)"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","VE","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Φάση","","","","1~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","","","301","301","364","364","364","726","726"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","","","828","828","1000","1000","1000","1510","1510"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","","","816","816","868","868","1160","868","1160"]