{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","Υψ.","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Ονομ.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Χαμηλή","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Ψύξη","Χαμηλή","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Υψ.","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Ονομ.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού"]
["","Δήλωση συμμόρφωσης","","","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας","","","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης"]
["","Σφιγκτήρες","","","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες"]
["","Σχέδιο εγκατάστασης","","","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης"]
["","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","","","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων","Υλικό μόνωσης συνδέσμων"]
["","Στεγανοποιητικό υλικό","","","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό","Στεγανοποιητικό υλικό"]
["","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","","","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης","Τριβικός δακτύλιος ρητίνης"]
["","Διάταξη συνδεσμολογίας","","","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας","Διάταξη συνδεσμολογίας"]
["","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","","","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης","Βίδα για εξάρτημα καλωδίωσης"]
["Χειριστήρια","Τηλεχειριστήριο με καλώδιο","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Θέρμανση","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","χιλ.","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Βάθος","χιλ.","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Ύψος","χιλ.","235","235","235","235","235","235","235"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα","Ρητίνη, λαμαρίνα"]
["","Χρώμα","","","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Φάση","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Όνομα","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Τάση","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]